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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Pregão Eletrônico nº 90090/2026
Processo nº 2026032527
Secretaria Municipal de Administração

	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ:

	ENDEREÇO COMPLETO:

	TELEFONE E E-MAIL:

	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
	NOME:
	CPF:

	
	E-MAIL:
	TELEFONE:


 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE ESTIMADA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	1
	Conector derivação perfuração CDP-70- Conector de derivação perfurante para redes aéreas isoladas de baixa tensão, com conexão por perfuração da isolação sem necessidade de decapar o condutor; corpo isolante polimérico resistente a intempéries e raios UV; contatos metálicos estanhados; aplicação em cabo principal de 10 a 95 mm² e derivação de 1,5 a 10 mm²; torque nominal de aperto em corpo único; adequado para redes até 0,6/kV.
	UNIDADE
	3.000
	
	

	2
	Conector de derivação perfurante CDP-150- Conector de derivação perfurante CDP-150: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE (classe 2) ou fios e cabos de cobre isolados 450/750v (classe 1 ou 2) sem cobertura. Conta com , tornando o conector estanque.
	UNIDADE
	600
	
	

	3
	Parafuso máquina 16x250 mm galvanizado- Parafuso máquina M16 x 250 mm, em aço carbono de alta resistência, acabamento galvanizado a fogo, rosca métrica, indicado para fixação de ferragens, braços e estruturas em postes ou suportes metálicos, com elevada resistência à corrosão em ambiente externo.
	UNIDADE
	3.000
	
	

	4
	Parafuso maquina Galvanizado A Fogo Poste M12 X 300mm- Parafuso maquina Galvanizado A Fogo Poste M12 X 300mm (1/2x12) com arruela e porca quadrada.
	UNIDADE
	500
	
	

	5
	Parafuso maquina Galvanizado A Fogo Poste M12 X 60mm- Parafuso maquina Galvanizado A Fogo Poste M12 X 60mm com porca quadrada e arruela.
	UNIDADE
	500
	
	

	6
	Parafuso sextavado autobrocante 12 x 3pol rosca inteira- Bitola/Diâmetro: Nº 12 (equivalente a 5,5 mm). Comprimento: 3 polegadas (equivalente a 76,2 mm), Tipo de Rosca: Inteira (autoatarraxante). Acionamento: Cabeça sextavada, 5/16".Acabamento: Revestimento zincado ou galvanizado para proteção contra oxidação.
	Unidade
	25.000
	
	

	7
	Cabo flexível 1,5 mm² Azul- Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, seção nominal de 1,5 mm², diâmetro mínimo do condutor: 1,43mm; peso liquido minimo:20kg/km; isolação em PVC antichama, tensão nominal 450/750 V, conforme ABNT NBR NM 247-3, indicado para circuitos internos de iluminação e comando, cor azul.
	METROS
	4.500
	
	

	8
	Cabo flexível 1,5 mm² preto- Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, seção nominal de 1,5 mm², diâmetro mínimo do condutor: 1,43mm; peso liquido minimo:20kg/km; isolação em PVC antichama, tensão nominal 450/750 V, conforme ABNT NBR NM 247-3, indicado para circuitos internos de iluminação e comando, cor azul.
	METROS
	4.500
	
	

	9
	Cabo PP 2 x 1,5 mm²- Cabo flexível multipolar tipo PP, 2 condutores de cobre eletrolítico de 1,5 mm², diâmetro mínimo do condutor: 1,43mm; peso líquido mínimo: 87kg/km; isolação em PVC e cobertura externa em PVC, tensão mínima de 300/500 V, indicado para alimentação de equipamentos, extensões e refletores em baixa tensão.
	METROS
	1.500
	
	

	10
	Cabo duplex CA  10mm- Cabo duplex CA  10mmABNT NBR 8182 - Composição: 1 condutor fase de alumínio isolado e 1 condutor neutro de Alumínio nú, tensão nominal: 0,6 a 1kv Temperatura máxima de operação: 70°C (isolamento em PE) ou 90°C (isolamento em XLPE) em regime Permanente capacidade de condução de corrente: Aproximadamente 74 A ao ar livre (em 30°C)
	METROS
	10.000
	
	

	11
	Cabo PP 3x2,5mm² (600V a 1kV) – Composto por 3 condutores internos de cobre. Seção Nominal: Cada condutor possui 2,5mm² de área transversal. Diâmetro mínimo do condutor: 1,87mm; Peso nominal mínimo: 167kg/km; Isolação Interna: Composto termo fixo ou termoplástico (geralmente PVC ou HEPR) cobrindo cada via. Cobertura Externa: Camada adicional de PVC que une as vias, garantindo formato arredondado. Classe de Tensão: Suporta isolamento para tensões de 600V até 1000V (1kV).
	METROS
	6.000
	
	

	12
	Plug macho 2P+T 10 A- Plugue macho 2 polos + terra, 180º; corrente nominal de 10 A, tensão de 250 V, padrão brasileiro ABNT NBR 14136, corpo em material termoplástico antichama e contatos metálicos de boa condutividade, para ligação segura de equipamentos elétricos; Plugues com pinos maciços; Produtos Certificados pelo INMETRO; Comprimento minimo total de 84mm e largura 35mm; Com prensa cabos
	UNIDADE
	240
	
	

	13
	Plugue fêmea 2P+T 10 A- Tomada móvel ou conector fêmea 2 polos + terra, corrente nominal de 10 A, tensão de 250 V, padrão brasileiro ABNT NBR 14136, corpo em material termoplástico antichama e contatos metálicos resistentes, para montagem de extensões e ligações móveis. Produtos Certificados pelo INMETRO; Comprimento mínimo total de 84mm e largura 22mm; Com prensa cabos
	UNIDADE
	240
	
	

	14
	Soquete com rabicho E27- Soquete para lâmpada com rosca E27, tensão nominal de até 250 V, confeccionado em material isolante antichama, fornecido com rabicho para ligação elétrica, adequado para uso em pontos de iluminação provisórios ou permanentes de baixa tensão.
	UNIDADE
	300
	
	

	15
	Refletor LED 200 W 6500 K preto- Refletor LED com potência nominal de 200 W, temperatura de cor de 6500 K, corpo em alumínio, acabamento na cor preta, uso externo, grau de proteção mínimo IP65, alimentação bivolt automática, difusor resistente e fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens; ângulo de abertura mínimo de 120º; IRC mínimo: 80;
	UNIDADE
	300
	
	

	16
	Disjuntor MDWP-C 40 A unipolar- Disjuntor termomagnético unipolar, corrente nominal de 40 A, curva de disparo tipo C, montagem em trilho DIN 35 mm, conforme ABNT NBR NM 60898, capacidade de interrupção compatível com aplicação em baixa tensão, para proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
	UNIDADE
	150
	
	

	17
	Fita isolante 20 m- Fita isolante em PVC antichama, cor preta, comprimento mínimo de 20 m, largura mínima 18mm; Alongamento mínimo 180%; Tensão Disruptiva: 8000V; Cor preta; Adesão ao aço (N/cm): 2,80;
	UNIDADE
	1.200
	
	

	18
	Fita elétrica de alta tensão19mmx10m- Fita elétrica de alta tensão19mmx10m; Espessura 0,76mm; Alongamento 800%; Classe da Fita: Profissional; Rigidez Dielétrica: 800v/mil; Temperatura máxima de funcionamento: 130ºC; Classificação da Voltagem: 69 kV. Comprimento: 10 m;
	UNIDADE
	100
	
	

	19
	Braço para iluminação pública tipo borboleta- Braço duplo tipo borboleta para iluminação pública, fabricado em aço carbono galvanizado a fogo, destinado à fixação simultânea de duas luminárias, com geometria e resistência mecânica adequadas para instalação em poste de iluminação pública.
	UNIDADE
	30
	
	

	20
	Poste galvanizado 7 m- Poste tubular metálico com altura nominal de 7 m, fabricado em aço carbono, galvanizado a fogo, adequado para instalação de braço e luminária pública, com resistência mecânica compatível com aplicação externa urbana e proteção anticorrosiva para intempéries
	UNIDADE
	20
	
	

	21
	Poste galvanizado 9 m- Poste tubular metálico com altura nominal de 9 m, fabricado em aço carbono, galvanizado a fogo, adequado para instalação de braço e luminária pública, com resistência mecânica compatível com aplicação externa urbana e proteção anticorrosiva para intempéries.
	UNIDADE
	20
	
	

	22
	Poste galvanizado 11 m- Poste tubular metálico com altura nominal de 11 m, fabricado em aço carbono, galvanizado a fogo, adequado para instalação de braço e luminária pública, com resistência mecânica compatível com aplicação externa urbana e proteção anticorrosiva para intempéries.
	UNIDADE
	20
	
	

	23
	Cinta circular 180mm- Cinta circular para poste de concreto fabricadas em aço carbono e com acabamento galvanizado – diâmetro 180mm
	UNIDADE
	50
	
	

	24
	Cinta circular 280mm- Cinta circular para poste de concreto fabricadas em aço carbono e com acabamento galvanizado – diâmetro 280mm
	UNIDADE
	50
	
	

	25
	Cinta circular  290mm- Cinta circular para poste de concreto fabricadas em aço carbono e com acabamento galvanizado – diâmetro 290mm
	UNIDADE
	50
	
	

	26
	Cinta circular  330mm- Cinta circular para poste de concreto fabricadas em aço carbono e com acabamento galvanizado – diâmetro 330mm
	UNIDADE
	50
	
	

	27
	Cinta circular  380mm- Cinta circular para poste de concreto fabricadas em aço carbono e com acabamento galvanizado – diâmetro 380mm
	UNIDADE
	50
	
	

	28
	Isolador roldana de porcelana 72*72 600v G2- Isolador roldana de porcelana 72*72 600v G2
	UNIDADE
	500
	
	

	29
	Armação secundaria leve 01 elemento- Armação secundaria leve 01 elemento. - Material: Aço carbono 1010/1020 ou A36; Acabamento: Zincagem por imersão a quente conforme NBR-6323; Resistência mecânica: Conforme NBR-8159
	UNIDADE
	500
	
	

	30
	Haste para aterramento 5/8x 1,20m- Haste para aterramento 5/8x 1,20m - Tipo Aço cobreado (Copperweld): Núcleo de aço revestido por uma camada de cobre
	UNIDADE
	200
	
	

	31
	Grampo para Aterramento- Grampo para Aterramento -  Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão; Grampo em bronze, parafuso em liga de cobre (TH- R)Normas: ABNT NBR-5370 / UL-467; Conector Para Haste e cabo 1/2''A 5/8'' reforçado.
	UNIDADE
	200
	
	

	32
	Duto flexível corrugado de 1 polegada- Duto flexível corrugado de 1 polegada (32 mm), para a proteção de cabos em instalações subterrâneas. Fabricado em PEAD de alta resistência, rolo de 50 metros. Inclui guia (passa-fio).
	METROS
	2.000
	
	

	33
	Chave Comando de Grupo – 2 x 50- Chave Comando de Grupo – 2 x 50 com Disjuntor - Tensão: 220V~ 50/60Hz; Corpo de alumínio repuxado de alta resistência; Suporte de fixação em aço carbono, zincado a fogo. Acionamento magnético através de contactora. Chave extra para acionamento de disjuntor; Contatos: NA (normalmente aberto). Corrente nominal: 50 A (AC3). Número de pólos: 2 (dois). Proteção: por disjuntor termomagnético com alça de rearme externa. Tomada (base) embutida.
	UNIDADE
	50
	
	

	34
	Cabo quadriplex CA 3 x 1 x 25 mm² + 25 mm² alumínio- Cabo multiplexado/quadriplex autossustentado em alumínio, com três condutores fase de 25 mm² e um neutro mensageiro de 25 mm², isolação extrudada para tensão de 0,6/1 kV, conforme ABNT NBR 8182, indicado para redes aéreas secundárias de distribuição de energia.
	METROS
	4.800
	
	

	35
	Cabo PP 3x4,0mm² (600V a 1kV – Composto por 3 condutores internos de cobre. Seção Nominal: Cada condutor possui 2,5mm² de área transversal. Diâmetro mínimo do condutor: 2,32mm; Peso nominal mínimo: 229kg/km Isolação Interna: Composto termo fixo ou termoplástico (geralmente PVC ou HEPR) cobrindo cada via. Cobertura Externa: Camada adicional de PVC que une as vias, garantindo formato arredondado. Classe de Tensão: Suporta isolamento para tensões de 600V até 1000V (1kV)
	METROS
	4.800
	
	

	36
	Luminaria pública LED para poste 100 W- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 100 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 11.000 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	3.360
	
	

	37
	Luminária pública LED para poste 150 W-- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 150 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 16.500 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	1.200
	
	

	38
	Luminária pública LED para poste 200 W-- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 200 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 22.000 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	800
	
	

	39
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 100W a 120w- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 100W a 120w; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 17.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	3.360
	
	

	40
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 150W- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 150W; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 25.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	1.200
	
	

	41
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 200W- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos – Potência 200W; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 34.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	800
	
	

	42
	Braço para luminária 60,3 mm x 3 m galvanizado- Braço tubular para iluminação pública, confeccionado em aço carbono, diâmetro nominal de 60,3 mm, comprimento de 3 m, galvanização a fogo para resistência à corrosão, indicado para fixação de luminária pública em poste metálico ou de concreto.
	UNIDADE
	576
	
	

	43
	Braço para luminária 60,3 mm x 2 m galvanizado- Braço tubular para iluminação pública, confeccionado em aço carbono, diâmetro nominal de 60,3 mm, comprimento de 2 m, galvanização a fogo para resistência à corrosão, indicado para fixação de luminária pública em poste metálico ou de concreto.
	UNIDADE
	1.120
	
	

	44
	Poste DT-10/300- Poste em concreto tendo as seguintes medidas, topo:110x140mm; base: 310x420mm, saida do aterramento a 1,10m de altura partindo da base; tendo peso mínimo de 940kg/unidade; Certificações: SGQ: ISO 9001:2015 - ABS Quality Evaluations; Produto: (OCP) BBA Bureau Brasileiro de Acreditação. Conformidades homologadas: ABNT NBR-8451:2020 / Equatorial ET.140 EQTL Enel GSS002 Rev. 04 e 05
	UNIDADE
	40
	
	

	45
	Relé fotocontrolador- Relé fotocontrolador eletrônico intercambiável para comando automático de iluminação pública, tensão de operação de 105 a 305 V, frequência 50/60 Hz, acionamento liga/noite e desliga/dia, proteção contra surto mínima de 10 kV, grau de proteção mínimo IP67, consumo próprio reduzido, invólucro resistente à radiação UV e intempéries, compatível com tomada padrão para iluminação pública, e atendimento à ABNT NBR 5123 ou norma técnica equivalente aplicável ao conjunto relé/tomada para uso ao tempo.
	UNIDADE
	10.800
	
	

	46
	Base para relé fotoelétrico- Tomada/base fixa para relé fotoelétrico ou foto controlador, padrão intercambiável para iluminação pública, compatível com relé de 3 pinos, construída com corpo isolante resistente ao tempo, terminais de ligação em material condutor anticorrosivo, suporte ou anel metálico para fixação, adequada para instalação externa em poste ou luminária, e em conformidade com a ABNT NBR 5123.
	UNIDADE
	5.600
	
	

	47
	Cabo quadriplex CA 3 x 1 x 25 mm² + 25 mm² alumínio- Cabo multiplexado/quadriplex autossustentado em alumínio, com três condutores fase de 25 mm² e um neutro mensageiro de 25 mm², isolação extrudada para tensão de 0,6/1 kV, conforme ABNT NBR 8182, indicado para redes aéreas secundárias de distribuição de energia.
	METROS
	1.200
	
	

	48
	Cabo PP 3x4,0mm² (600V a 1kV – Composto por 3 condutores internos de cobre. Seção Nominal: Cada condutor possui 2,5mm² de área transversal. Diâmetro mínimo do condutor: 2,32mm; Peso nominal mínimo: 229kg/km Isolação Interna: Composto termo fixo ou termoplástico (geralmente PVC ou HEPR) cobrindo cada via. Cobertura Externa: Camada adicional de PVC que une as vias, garantindo formato arredondado. Classe de Tensão: Suporta isolamento para tensões de 600V até 1000V (1kV)
	METROS
	1.200
	
	

	49
	Luminaria pública LED para poste 100 W- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 100 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 11.000 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	840
	
	

	50
	Luminária pública LED para poste 150 W-- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 150 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 16.500 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	300
	
	

	51
	Luminária pública LED para poste 200 W-- Luminária pública LED para fixação em braço/poste, potência nominal de 200 W, eficiência luminosa mínima de 110 lm/W, fluxo luminoso mínimo de 22.000 lm, grau de proteção mínimo IP66, certificação INMETRO, vida útil mínima 50.000h, corpo em alumínio injetado; IRC>70; necessária apresentação de catálogo.
	UNIDADE
	200
	
	

	52
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 100W a 120w- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 100W a 120w; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 17.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	840
	
	

	53
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 150W- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 150W; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 25.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	300
	
	

	54
	Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos - Potência: 200W- Luminária LED para Poste com Base Relé 3 Pinos – Potência 200W; Temperatura de cor: 4000k a 5000K; Grau de proteção: IP66; Tensão: Bivolt; Base relé 3 pinos (compatível com fotocélula NEMA); Material: Alumínio; Vida útil mínima 105.000h; Fluxo luminoso mínimo: 34.000 lumens; Medida de tubo compatível: até 2,5pol
	UNIDADE
	200
	
	

	55
	Braço para luminária 60,3 mm x 3 m galvanizado- Braço tubular para iluminação pública, confeccionado em aço carbono, diâmetro nominal de 60,3 mm, comprimento de 3 m, galvanização a fogo para resistência à corrosão, indicado para fixação de luminária pública em poste metálico ou de concreto.
	UNIDADE
	144
	
	

	56
	Braço para luminária 60,3 mm x 2 m galvanizado- Braço tubular para iluminação pública, confeccionado em aço carbono, diâmetro nominal de 60,3 mm, comprimento de 2 m, galvanização a fogo para resistência à corrosão, indicado para fixação de luminária pública em poste metálico ou de concreto.
	UNIDADE
	280
	
	

	57
	Poste DT-10/300- Poste em concreto tendo as seguintes medidas, topo:110x140mm; base: 310x420mm, saida do aterramento a 1,10m de altura partindo da base; tendo peso mínimo de 940kg/unidade; Certificações: SGQ: ISO 9001:2015 - ABS Quality Evaluations; Produto: (OCP) BBA Bureau Brasileiro de Acreditação. Conformidades homologadas: ABNT NBR-8451:2020 / Equatorial ET.140 EQTL Enel GSS002 Rev. 04 e 05
	UNIDADE
	10
	
	

	58
	Relé fotocontrolador- Relé fotocontrolador eletrônico intercambiável para comando automático de iluminação pública, tensão de operação de 105 a 305 V, frequência 50/60 Hz, acionamento liga/noite e desliga/dia, proteção contra surto mínima de 10 kV, grau de proteção mínimo IP67, consumo próprio reduzido, invólucro resistente à radiação UV e intempéries, compatível com tomada padrão para iluminação pública, e atendimento à ABNT NBR 5123 ou norma técnica equivalente aplicável ao conjunto relé/tomada para uso ao tempo.
	UNIDADE
	2.700
	
	

	59
	Base para relé fotoelétrico- Tomada/base fixa para relé fotoelétrico ou fotocontrolador, padrão intercambiável para iluminação pública, compatível com relé de 3 pinos, construída com corpo isolante resistente ao tempo, terminais de ligação em material condutor anticorrosivo, suporte ou anel metálico para fixação, adequada para instalação externa em poste ou luminária, e em conformidade com a ABNT NBR 5123.
	UNIDADE
	1.400
	
	



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso) 
Declaramos que, 
a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta. 
d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.
___, ____ de ______ de _____.
Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal




ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS
Pregão Eletrônico nº 90090/2026
Processo nº 2026032527
Secretaria Municipal de Administração
[bookmark: _GoBack]DECLARAÇÕES
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) __________________, CPF nº ______________________, DECLARA QUE:
a. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
b. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos; 
c. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
d. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014; 
() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. () EQUIPARADOS. 

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;


___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.
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